**ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ**

 **теоретического экзамена по квалификации**

**Старший (главный) диспетчер объединенной диспетчерской службы**

**(5 уровень квалификации)**

**1. Устройство диспетчерского контроля, подключенное к лифту, должно обеспечить передачу диспетчеру следующий минимум информации согласно ГОСТ Р 53780-2010**

а) -о срабатывании электрических цепей безопасности;

- несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «нормальной работы»;

-об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.

б) – о количестве пассажиров в кабине лифта

 - о температуре воздуха в машинном помещении

- о скорости движения лифта

в) – о срабатывании цепей безопасности

 - о наличии напряжения на вводном устройстве

- о наличии о количестве пассажиров в кабине лифта

г) – о скорости движения кабины

- о наличии мусора в приямке

- о наличии напряжения на вводном устройстве

**2. Какие электрические цепи НЕ подлежащий диспетчерскому контролю**

а) цепь освещения МП;

б) цепи электрического контакта дверей шахты

в) цепь безопасности

г) цепь сигнализации

**3. При передаче информации: о наличии людей в кабине лифта, о наличие питания на вводном устройстве, о срабатывании цепей безопасности, обеспечится ли соответствие ГОСТ Р 55963-2014:**

а) обеспечится при соответствии лифта ТР ТС 011/2011

б) не обеспечится

в) обеспечится

г) обеспечится, если лифт не предназначен для перевозки пожарных подразделений

**4. Для чего предназначена система диспетчерского контроля**

а) для проведения оценки состояния лифта

б) для обеспечения связи между персоналом специализированной организации

в) для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи пользователя с диспетчером

г) для учета количества пользователей лифта

**5.Какую информацию о состоянии лифта НЕ отображает диспетчерский пульт**

а) информацию о количестве пассажиров в кабине

б) информация о срабатывании цепей безопасности

в) информация о несанкционированном открывании дверей шахты

г) информацию о скорости движения кабины

**6. Что означает данная пиктограмма в ЛДСС «ОБЬ»** 

а) Проникновение в МП

б) Не сработал датчик УБ

в) Авария привода дверей

г) Вызов диспетчера

**7. Что означает данная пиктограмма в ЛДСС «ОБЬ**» 

а) Проникновение в МП

б) Не сработал датчик УБ

в) Открыта дверь кабины лифта

г) Вызов диспетчера

8**. Что означает данная пиктограмма в ЛДСС «ОБЬ**» 

а) Проникновение в МП

б) Авария привода дверей

в) Вызов диспетчера

г) Открыта дверь кабины лифта

**9. Что означает данная пиктограмма в ЛДСС «ОБЬ»** 

а) Проникновение в МП

б) Авария привода дверей

в) Зажата кнопка “СТОП” в кабине лифта

г) Открыта дверь кабины лифта

**10.Что означает данная пиктограмма в ЛДСС «ОБЬ»** 

А) отсутствует электропитание лифта

Б) открыто МП

В) наличие пожарной опасности

Г) открытом машинном помещении

**23. Какие действия должен предпринять диспетчер при остановке кабины между этажами**

а) Выключить данный лифт

б) Включить переговорную связь. Выяснить причину остановки кабины между этажами, дать необходимые разъяснения. При необходимости передать заявку на устранение неисправности.

в) Перезапустить лифт с диспетчерского пункта, проверить пришла ли кабина в движение, проверить наличие пассажиров в кабине лифта
г) Принять к сведению полученную информацию. Обратить внимание на работу данного лифта.

**ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ**

 **практического экзамена по квалификации**

**Старший (главный) диспетчер объединенной диспетчерской службы**

**(5 уровень квалификации)**

1. Составьте график работы операторов диспетчерской службы на текущий месяц. Поясните, на основании каких документов составляется график.
2. Составьте график проведения аттестации по электробезопасности подчинённого персонала.